**Ugradbena kutija EK 42/12**

Ugradbena kutija za montažu u spuštene stropove.

U kombinaciji s unutarnjim rešetkama LGA i LGZ.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EK 42/12 |
| Ugradnja: | iznutra |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 2,79 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,02 kg |
| Širina: | 448 mm |
| Visina: | 149 mm |
| Dubina: | 244 mm |
| Širina s pakovanjem: | 470 mm |
| Visina s pakovanjem: | 220 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 255 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490845 |
| Broj artikla: | 0149.0084 |

Proizvođač: MAICO

EK 42/12 Ugradbena kutija