**Kombinirani osjetnik WS 75 CO2**

Kombinirani osjetnik ima tri osjetnika: temperatura, vlažnost i CO2.

Ventilacijskim uređajem upravlja se prema izmjerenim vrijednostima za vlažnost i CO2.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 75 CO2 |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | zeleno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,03 kg |
| Širina: | 63 mm |
| Visina: | 25 mm |
| Dubina: | 16 mm |
| Širina s pakovanjem: | 90 mm |
| Visina s pakovanjem: | 85 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992509 |
| Broj artikla: | 0157.1592 |

Proizvođač: MAICO

WS 75 CO2 Kombinirani osjetnik