**Kućište GH AP ER 60/100 F**

Kućište s poklopcem, filtrom i Timestrip-om kao rezervni dio za nadžbukne ventilatore ER-AP 60 F, ER-APB 60 F, ER-AP 100 F i ER-APB 100 F.

Za modele sa svjetlosnom regulacijom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GH AP ER 60/100 F |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,56 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,78 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 230 mm |
| Visina: | 145 mm |
| Dubina: | 230 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100201 |
| Broj artikla: | E059.1036.9101 |

Proizvođač: MAICO

GH AP ER 60/100 F Kućište