**Protupostolje GSI 125**

Protupostolje za jednostavan spoj između ventilatora i cijevi.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GSI 125 |
| Materijal: | Čelični lim, obložen |
| Boja: | siva |
| Težina: | 6,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 1.250 mm |
| Širina: | 1.380 mm |
| Visina: | 1.380 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.380 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.380 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732723 |
| Broj artikla: | 0073.0272 |

Proizvođač: MAICO

GSI 125 Protupostolje