**Nastavak za ispuhivanje ABSK ER-UPG/ER-AP**

Nastavak za ispuhivanje od plastike kao rezervni dio za podžbukno kućište ER-UP/G, odsisno postolje ER-AS, odsisavanje drugog prostora ER-ZR i razni nadžbukni ventilatori grupe ER-AP.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ABSK ER-UPG/ER-AP |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,15 kg |
| Širina: | 85 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 85 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 170 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100188 |
| Broj artikla: | E059.0884.0001 |

Proizvođač: MAICO

ABSK ER-UPG/ER-AP Nastavak za ispuhivanje