**Osjetnik vlažnosti PPH-K**

Osjetnik vlažnosti za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 60 K.

Potreban za način rada s odvlaživanjem.

Po regulaciji zraka u prostoriji RLS PP-K može se upotrijebiti samo jedan osjetnik vlažnosti PPH-K.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPH-K |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 92 mm |
| Visina s pakovanjem: | 92 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 32 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572008 |
| Broj artikla: | 0157.0200 |

Proizvođač: MAICO

PPH-K Osjetnik vlažnosti