**Priključni prijelaz MA-AÜ160**

Priključni prijelaz DN160 od plastike koja se može reciklirati za ravne razdjelnike zraka/ravne dvostruke razdjelnike.

Priključni prijelaz koji se sastoji od: 1 priključnog prijelaza DN160, 1 završnog poklopca DN160.

Boja antracita.

Jedinica za pakiranje: 1 kom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-AÜ160 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 0,18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Promjer priključka: | 160 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 59 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 250 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993100 |
| Broj artikla: | 0059.2141 |

Proizvođač: MAICO

MA-AÜ160 Priključni prijelaz