**Postolje motora MSI 12**

Pričvrsno postolje za motor.

Za serije ventilatora GRM Ex i GRM.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MSI 12 |
| Materijal: | Čelični lim, s epoksidnom oblogom |
| Boja: | siva |
| Težina: | 1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 120 mm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 205 mm |
| Širina s pakovanjem: | 100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 205 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732945 |
| Broj artikla: | 0073.0294 |

Proizvođač: MAICO

MSI 12 Postolje motora