**Poklopci za zatvaranje filtra WS-FVA 160**

Poklopac za zatvaranje filtra od prahom obloženog lima za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-FVA 160 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 1,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,07 kg |
| Širina: | 375 mm |
| Visina: | 190 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina s pakovanjem: | 430 mm |
| Visina s pakovanjem: | 380 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925651 |
| Broj artikla: | 0092.0565 |

Proizvođač: MAICO

WS-FVA 160 Poklopci za zatvaranje filtra