**Zidni držač WRK 300-400**

Zidno postolje za pričvršćivanje ventilacijskih uređaja WR 300 i WR 400.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRK 300-400 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,77 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,83 kg |
| Širina: | 745 mm |
| Visina: | 48 mm |
| Dubina: | 28 mm |
| Širina s pakovanjem: | 750 mm |
| Visina s pakovanjem: | 65 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WR 300, WR 400 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184935 |
| Broj artikla: | 0018.0493 |

Proizvođač: MAICO

WRK 300-400 Zidni držač