**Ventilator V WRRB 600**

Ventilator kao rezervni dio za središnji ventilacijski uređaj WR 600

Izvedba motora za istosmjernu struju (EC tehnologija).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | V WRRB 600 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 3,87 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,9 kg |
| Širina: | 205 mm |
| Visina: | 246 mm |
| Dubina: | 230 mm |
| Širina s pakovanjem: | 415 mm |
| Visina s pakovanjem: | 323 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 415 mm |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101383 |
| Broj artikla: | E156.0126.0000 |

Proizvođač: MAICO

V WRRB 600 Ventilator