**Adapter MA-AD2-75**

Adapter od plastike koja se može reciklirati za 2 x fleksibilna čelična kanala DN 75 i 1 x prijelaz za dovod DN 125.

Adapter koji se sastoji od: 2 brtvena prstena DN 75, 2 odvojive sigurnosne stezaljke DN 75 za pričvršćivanje fleksibilnih čeličnih kanala, 1 poklopca za zatvaranje DN 75.

Boja antracita (tijelo) s bijelim/malo prozirnim odsisnim postoljem.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-AD2-75 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,78 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Nominalna dužina: | 75 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 75 mm |
| Širina: | 230 mm |
| Visina: | 124 mm |
| Dubina: | 287 mm |
| Širina s pakovanjem: | 278 mm |
| Visina s pakovanjem: | 143 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 300 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992905 |
| Broj artikla: | 0059.2121 |

Proizvođač: MAICO

MA-AD2-75 Adapter