**Vodoravno koljeno ravne cijevi FFS-BH45**

Kanalno koljeno od 45° od plastike.

Izvedba ravna.

S mogućnošću priključivanja za fleksibilnu ravnu cijev.

Isporuka:

Jedno kanalno koljeno

Dva pojedinačna adaptera cijevnih pričvrsnih elemenata (FFS-RA)

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-BH45 |
| Volumen zraka: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,6 Pa / 2,2 Pa / 5,0 Pa |
| Težina: | 0,24 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,26 kg |
| Širina: | 206 mm |
| Visina: | 60 mm |
| Dubina: | 165 mm |
| Širina s pakovanjem: | 262 mm |
| Visina s pakovanjem: | 62 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 242 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558781 |
| Broj artikla: | 0055.0878 |

Proizvođač: MAICO

FFS-BH45 Vodoravno koljeno ravne cijevi