**Umetak ECA-AH**

Umetak za priključivanje malih sobnih ventilatora grupe ECA 100. Kod modela ECA piano ili novijih modela ECA 100 ipro.. morate prilagoditi umetak na mjestu ugradnje.

Zbog uporabe ECA-AH mali sobni ventilator može se ugraditi bez izbočine i u kutnike ravnog kanala.

Ne ugrađujte na prozore ili laminirana stakla.

Isporuka: Umetak s četiri razmačna okvira, dva drvena vijka od 80 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA-AH |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,294 kg |
| Širina: | 151 mm |
| Visina: | 151 mm |
| Dubina: | 56 mm |
| Širina s pakovanjem: | 158 mm |
| Visina s pakovanjem: | 158 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Broj artikla: | 0092.0486 |

Proizvođač: MAICO

ECA-AH Umetak