**Zaštitna rešetka za ispuhivanje SGAI GR 40**

Zaštitna rešetka pravokutna.

Pogodno za seriju GRM HD Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGAI GR 40 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 2,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,2 kg |
| Ugradna veličina: | 400 mm |
| Širina: | 350 mm |
| Visina: | 465 mm |
| Dubina: | 2 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 465 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 2 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734314 |
| Broj artikla: | 0073.0431 |

Proizvođač: MAICO

SGAI GR 40 Zaštitna rešetka za ispuhivanje