**Dogrijač WS 75 NH**

Opcionalni dogrijač za zagrijavanje usisnog zraka pri hladnim vanjskim temperaturama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 75 NH |
| Nazivni napon: | 230 V AC |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 200 W |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Materijal: | Aluminij/pocinčani čelični lim |
| Boja: | Srebrna |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,8 kg |
| Širina: | 296 mm |
| Visina: | 51 mm |
| Dubina: | 106 mm |
| Širina s pakovanjem: | 315 mm |
| Visina s pakovanjem: | 125 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 245 mm |
| Učinak grijanja: | 250 W |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992431 |
| Broj artikla: | 0093.1586 |

Proizvođač: MAICO

WS 75 NH Dogrijač