**Ravni kanal FK80/100/2000**

Pravokutni sustav kanala za reguliranu kućnu ventilaciju

Brza i jednostavna montaža.

Sveobuhvatni program isporuke, npr.:

Kanalni komadi

Koljena od 45° i 90°

Prijelazni komadi

Ogranci

Prigušivač

Žaluzine

Za točne informacije zatražite posebnu dokumentaciju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FK80/100/2000 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Veličina kanala: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Duljina: | 2.000 mm |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555452 |
| Broj artikla: | 0055.0545 |

Proizvođač: MAICO

FK80/100/2000 Ravni kanal