**Usna brtva LD 125**

Usna brtva za obložene spirokanale za montažu na oblikovani dio (npr. koljeno od 90°).

Ovisno o oblikovanom dijelu ugrađuju se do tri usne brtve.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LD 125 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | EPDM-kaučuk |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752714 |
| Broj artikla: | 0175.0271 |

Proizvođač: MAICO

LD 125 Usna brtva