**Prijelazni komad, simetrični USSN55/220/125**

Značajke

Prijelazni komad: pravokutni, veličina naglavka, okrugli simetrični, veličina na dnu. Površina: pocinčana.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | USSN55/220/125 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Veličina kanala: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556787 |
| Broj artikla: | 0055.0678 |

Proizvođač: MAICO

USSN55/220/125 Prijelazni komad, simetrični