**Zračni filtar, zamjena WSF 300**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF 300 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,17 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Širina: | 320 mm |
| Visina: | 245 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 370 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 65 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 300 Flat |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992219 |
| Broj artikla: | 0093.1324 |

Proizvođač: MAICO

WSF 300 Zračni filtar, zamjena