**Element za ispuhivanje AH CB 1200**

Značajka

Pokrov za ispuhivanje kao rezervni dio za CleanBox 1200

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AH CB 1200 |
| Mjesto ugradnje: | Prednja obloga |
| Materijal: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 7,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 8 kg |
| Širina: | 670 mm |
| Visina: | 195 mm |
| Dubina: | 505 mm |
| Širina s pakovanjem: | 700 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 520 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799101772 |
| Broj artikla: | E018.1421.0000 |

Proizvođač: MAICO

AH CB 1200 Element za ispuhivanje