**Ljetna kaseta SK 150**

Ljetna kaseta za dovod svježeg vanjskog zraka bez postupka izmjene topline za ljetni rad za ventilacijski uređaj WS 150.

Postojeći izmjenjivač topline mora se zamijeniti ljetnom kasetom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SK 150 |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 6,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 9,4 kg |
| Širina: | 455 mm |
| Visina: | 350 mm |
| Dubina: | 230 mm |
| Širina s pakovanjem: | 480 mm |
| Visina s pakovanjem: | 480 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 320 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 150 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951513 |
| Broj artikla: | 0095.0151 |

Proizvođač: MAICO

SK 150 Ljetna kaseta