**Prigušivač vibracija GPI 66-130**

Četiri prigušivača vibracija za pričvršćivanje ventilatora uz prigušene vibracije.

Nosivost se odnosi na jedan prigušivač vibracija.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GPI 66-130 |
| Materijal: | Čelik/plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,14 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Maksimalna nosivost: | 130 kg |
| Minimalna nosivost: | 66 kg |
| Širina: | 50 mm |
| Visina: | 30 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 50 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732761 |
| Broj artikla: | 0073.0276 |

Proizvođač: MAICO

GPI 66-130 Prigušivač vibracija