**Zračni filtar, zamjena ZF 17**

ZF 17: Zamjenski zračni filtar za nadžbukni ventilator ERA 17 ...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZF 17 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,03 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 145 mm |
| Visina: | 145 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 55 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936442 |
| Broj artikla: | 0093.0644 |

Proizvođač: MAICO

ZF 17 Zračni filtar, zamjena