**Ravni kanal FK55/110/1000**

Pravokutni sustav kanala za reguliranu kućnu ventilaciju

Brza i jednostavna montaža.

Sveobuhvatni program isporuke, npr.:

Kanalni komadi

Koljena od 45° i 90°

Prijelazni komadi

Ogranci

Prigušivač

Žaluzine

Za točne informacije zatražite posebnu dokumentaciju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FK55/110/1000 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Veličina kanala: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Duljina: | 1.000 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555377 |
| Broj artikla: | 0055.0537 |

Proizvođač: MAICO

FK55/110/1000 Ravni kanal