**Mali sobni ventilator ECA 9-1 VZ**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 9-1 VZ |
| Model: | Sklopka vremenske odgode |
| Volumen zraka: | 80 m³/h |
| Brzina: | 2.550 1/min |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 15 W |
| IMaks.: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Koloturnik integriran: | ✔ |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 080045 |

Proizvođač: MAICO

ECA 9-1 VZ Mali sobni ventilator