**Zračni filtar, zamjena PPF G3**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 60 K.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPF G3 |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 12 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 26 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931690 |
| Broj artikla: | 0093.0169 |

Proizvođač: MAICO

PPF G3 Zračni filtar, zamjena