**Zračni filtar, zamjena WSF 600**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WR 600.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF 600 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,53 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,28 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Širina: | 435 mm |
| Visina: | 375 mm |
| Dubina: | 48 mm |
| Širina s pakovanjem: | 510 mm |
| Visina s pakovanjem: | 510 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 105 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 komplet (3 komada) |
| Prikladno za proizvode: | WR 600 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936893 |
| Broj artikla: | 0093.0689 |

Proizvođač: MAICO

WSF 600 Zračni filtar, zamjena