**Zračni filtar, zamjena ZF 60/100**

ZF 60/100: Zamjenski zračni filtar za elemente ventilatora ER ... i ER-AP/ER-APB ... i odsisne elemente Centro.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZF 60/100 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,002 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,022 kg |
| Razred filtra: | G2 |
| Širina: | 135 mm |
| Visina: | 135 mm |
| Dubina: | 8 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 20 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936800 |
| Broj artikla: | 0093.0680 |

Proizvođač: MAICO

ZF 60/100 Zračni filtar, zamjena