**Zaštitna rešetka za ispuhivanje SGAI ES 14**

Zaštitna rešetka pravokutna.

Pogodno za seriju GRM ES, GRM ES Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGAI ES 14 |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,13 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 140 mm |
| Širina: | 175 mm |
| Visina: | 175 mm |
| Dubina: | 2 mm |
| Širina s pakovanjem: | 175 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 2 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733270 |
| Broj artikla: | 0073.0327 |

Proizvođač: MAICO

SGAI ES 14 Zaštitna rešetka za ispuhivanje