**Térfogatáram-szabályozó VSB 125**

Térfogatáram-korlátozó szellőztető készülékekhez és elszívó rendszerekhez.

Egyszerűen betolható DN 100 és DN 125 csővezetékekbe.

Pontos szabályozhatóság.

Karbantartást nem igényel.

Bármilyen helyzetben üzemeltethető.

Gyorsan és biztonságosan beállítható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VSB 125 |
| Nyomástartomány: | 30 Pa - 300 Pa |
| Térfogatáram: | 40 m³/h - 205 m³/h |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 0,14 kg |
| Súly csomagolással: | 0,15 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 120 mm |
| Mélység: | 115 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 121 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 121 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 116 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931102 |
| Termékszám: | 0093.0110 |

Gyártó: MAICO

VSB 125 Térfogatáram-szabályozó