**Szerkezetkész szett WS 75 RSAP**

Szerkezetkész szett beszereléshez külső falba WS 75 Powerbox H hővisszanyeréssel rendelkező szellőztető készülékekhez 500 mm falvastagságig.

Szállítási terjedelem:

Beépítődoboz (szélesség x magasság x mélység: 538 x 1070 x 25 mm) beépített fúrósablonnal

Két fali hüvely (Ø 125 mm kívül, Ø 90 mm belül, hossza 500 mm) EPP-ből két-két falvédő fedéllel

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS 75 RSAP |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | fekete RAL 9017 |
| Súly: | 5,31 kg |
| Súly csomagolással: | 7,06 kg |
| Szélesség: | 538 mm |
| Magasság: | 1.070 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 595 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.130 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 210 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992530 |
| Termékszám: | 0093.1615 |

Gyártó: MAICO

WS 75 RSAP Szerkezetkész szett