**Ház GH AP ER 60/100 F**

Burkolattal, szűrővel és időcsíkkal ellátott házak: pótalkatrész az ER-AP 60 F, ER-APB 60 F, ER-AP 100 F és ER-APB 100 F falon kívüli ventilátorokhoz.

Fényszabályozással felszerelt modellhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GH AP ER 60/100 F |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,56 kg |
| Súly csomagolással: | 0,78 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 230 mm |
| Magasság: | 145 mm |
| Mélység: | 230 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100201 |
| Termékszám: | E059.1036.9101 |

Gyártó: MAICO

GH AP ER 60/100 F Ház