**90°-os elágazó AB 125-125**

90°-os elágazók spirálisan korcolt csövekhez ajaktömítésekkel.

Több légelosztó csatlakozásához egy el- vagy beszívó vezetékágra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AB 125-125 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 0,52 kg |
| Súly csomagolással: | 0,52 kg |
| Szélesség: | 250 mm |
| Magasság: | 182 mm |
| Mélység: | 182 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 250 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 130 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 182 mm |
| Átmenet névleges mérete: | 125 mm |
| Névleges méret elágazás: | 125 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553557 |
| Termékszám: | 0055.0355 |

Gyártó:

 MAICO

AB 125-125 90°-os elágazó