**Szerkezetkész készlet PP 60 KA-SRW**

Szerkezetkész készlet külső fali beépítéshez.

Szállítási csomag:

Fali hüvely PVC-ból két vakolatvédő burkolattal és nyolc ékkel a hüvely utólagos beállításához a fali furatban.

Külső burkolat horgonyzott acéllemezből, fehér szín, hasonló a RAL 9010-hez.

Tartozékként szükséges a PP 60 K-SE végszerelő készlethez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 60 KA-SRW |
| Légmennyiség: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 2,2 kg |
| Súly csomagolással: | 3,052 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 545 mm |
| Magasság: | 286 mm |
| Mélység: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 510 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952152 |
| Termékszám: | 0095.0215 |

Gyártó: MAICO

PP 60 KA-SRW Szerkezetkész készlet