**Könyök MF-WLF125/90**

MF-WLF100/90: Közvetlen 90°-os átmeneti csatlakozás kerek keresztmetszettel (be-/elszívó szelep) NM 100 az MF-F90 rugalmas csőhöz.

MF-WLF125/90: Közvetlen 90°-os átmeneti csatlakozás kerek keresztmetszettel (be-/elszívó szelep) NW 125 az MF-F90 rugalmas csőhöz.

MF-WLF100/63/63: Közvetlen 90°-os átmeneti csatlakozás kerek keresztmetszettel és nagyon alacsony beszerelési magasságal (70 mm) (be-/elszívó szelep) NW 100 két MF-F63 rugalmas csőhöz.

Szelep csatlakozócsonk csőhüvely mérettel

A rugalmas csövek csatlakozócsonkjai két benyomható rögzítőkapoccsal rendelkeznek, miáltal a rugalmas csövek gyorsan és olcsón rögzíthetők.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-WLF125/90 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat. |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,12 kg |
| Névleges méret: | 125 mm / 90 mm |
| Szélesség: | 240 mm |
| Magasság: | 410 mm |
| Mélység: | 300 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 240 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 410 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 300 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185291 |
| Termékszám: | 0018.0529 |

Gyártó: MAICO

MF-WLF125/90 Könyök