**Lapos és kompakt dupla légelosztó, műanyagból, 6-szoros MA-FDV6-90**

Lapos és kompakt dupla légelosztó újrahasznosítható műanyagból, 6 x rugalmas csőhöz DN 90, bekötővezeték DN 180. Rugalmas és helytakarékos beszereléshez alkalmas.

Lapos légelosztó részei: 1 DN 200 zárófedél, 1 DN 180 csatlakozó átmenet, 1 DN 180 végfedél, 6 DN 90 tömítőgyűrű, 6 DN 90 oldható rögzítőkapocs a rugalmas csövek rögzítéséhez, 3 DN 90 zárófedél.

Antracit szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csőcsatlakozással.

Látóablak a rugalmas cső pontos és ellenőrizhető betolásához.

Betét 90°-os elosztóként, ill. átmenő elosztóként lehetséges opcionális tartozékokkal (l. Csatlakozó átmenet).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-FDV6-90 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 2,72 kg |
| Súly csomagolással: | 3,56 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 180 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 90 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 6 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 90 mm |
| Szélesség: | 468 mm |
| Magasság: | 99 mm |
| Mélység: | 795 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 485 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 806 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992981 |
| Termékszám: | 0059.2129 |

Gyártó: MAICO

MA-FDV6-90 Lapos és kompakt dupla légelosztó, műanyagból, 6-szoros