**Tetőlábazat lapostetőhöz, billenthető SOK 35**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Billentőszerkezettel, hogy a légcsatorna hálózaton végzett munkálatok idejére félre lehessen hajtani a ventilátort.

Hangcsillapító- és hőszigetelő elemmel kopásálló és nem éghető anyagból.

Javasolt tartozékok: Bekötő csőcsatlakozás SZ.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SOK 35 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 15,5 kg |
| Súly csomagolással: | 16,89 kg |
| Elforgatható: | ✔ |
| Névleges méretnek megfelelő: | 355 mm |
| Szélesség: | 955 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 955 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 955 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 955 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939948 |
| Termékszám: | 0093.0994 |

Gyártó: MAICO

SOK 35 Tetőlábazat lapostetőhöz, billenthető