**90°-os lemezív MF-B75**

90°-os rövid lemezív a rugalmas MAICOFlex csőrendszer csatlakoztatásához. Az MF-F rugalmas csövet az ívbe be kell tolni.

Mindegyik ív a végén két benyomható rögzítőkapoccsal rendelkezik, miáltal a rugalmas cső gyorsan rögzíthető.

Áramlást elősegítő forma.

Egyszerű és gyors beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-B75 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,28 kg |
| Súly csomagolással: | 0,3 kg |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Szélesség: | 164 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 164 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 164 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 80 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 164 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180678 |
| Termékszám: | 0018.0067 |

Gyártó: MAICO

MF-B75 90°-os lemezív