**Padlórács FFS-FGBW**

Lépésbiztos standard padlórács az FFS-BA padlókivezetőhöz.

A fehér lakkozott acélból készült padlórács modern formatervvel rendelkezik kerek lyukazattal.

Rögzítése szorítókapcsokkal történik, amelyek a padlórács alatt vannak rögzítve.

Szállítási csomag:

1 padlórács

1 tömítőszalag

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-FGBW |
| Modell: | Kör alakú lyukkép formaterv |
| Beszerelés típusa: | Rögzítés szorítókapcsokkal |
| Anyag: | Nemesacél, fehér lakkozott |
| Súly: | 0,31 kg |
| Súly csomagolással: | 0,33 kg |
| Szélesség: | 340 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 311 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 138 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558910 |
| Termékszám: | 0055.0891 |

Gyártó: MAICO

FFS-FGBW Padlórács