**Fűtésérzékelő előmelegítéshez WS-VH 160**

Elektromos PTC fűtésérzékelő előmelegítéshez a központi szellőztető készülékek WS 160 Flat folyamatos üzemmódjához nagyon hideg kültéri hőmérséklet esetén.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS-VH 160 |
| Feszültségosztály: | 230 V AC |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Súly: | 1,23 kg |
| Súly csomagolással: | 1,48 kg |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 60 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 360 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 13 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 240 mm |
| Fűtési teljesítmény: | 350 W |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Termékszám: | 0092.0568 |

Gyártó: MAICO

WS-VH 160 Fűtésérzékelő előmelegítéshez