**Bekötő csőcsatlakozás SZ 63**

Bekötő csőcsatlakozás tetőventilátorokhoz.

Az SD hangcsillapító lábazat és a légcsatorna hálózat áramlástechnikailag kedvező és könnyen szerelhető összekötésére.

Lapostetős beszerelésre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SZ 63 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Névleges méretnek megfelelő: | 630 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| GTIN (EAN): | 4012799922940 |
| Termékszám: | 0092.0294ALT |

Gyártó: MAICO

SZ 63 Bekötő csőcsatlakozás