**Összekötőkeretek ZVR 40**

Összekötőkeret az AS és RS zárózsaluk felerősítéséhez az EZQ, EZS, DZQ és DZS modellsorozatú ventilátoroknál.

Vékony falakba történő beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZVR 40 |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | vékony fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,15 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 400 mm |
| Szélesség: | 472 mm |
| Magasság: | 472 mm |
| Mélység: | 1 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 472 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 472 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931959 |
| Termékszám: | 0093.0195 |

Gyártó: MAICO

ZVR 40 Összekötőkeretek