**Záró zsalu ARP 80**

Zárózsaluk kifúváshoz.

Erős csapágyperselyekbe ágyazott, egyenként mozgatható lamellákkal.

Horganyzott védőráccsal a beáramlási oldalon.

ARP 71, két részre osztott.

ARP 80 és ARP 100, három részre osztott.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ARP 80 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | ezüstszürke |
| Súly: | 4,66 kg |
| Súly csomagolással: | 8,08 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 800 mm |
| Szélesség: | 868 mm |
| Magasság: | 940 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 970 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 970 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510819 |
| Termékszám: | 0151.0081 |

Gyártó: MAICO

ARP 80 Záró zsalu