**Tetőlábazatok lapostetőkhöz SO 50**

Lábazat lapostetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez.

Nem éghető hang- és hőszigeteléssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SO 50 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 22,7 kg |
| Súly csomagolással: | 23,78 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 500 mm |
| Szélesség: | 1.200 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 1.200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.200 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933649 |
| Termékszám: | 0093.0364 |

Gyártó: MAICO

SO 50 Tetőlábazatok lapostetőkhöz