**Rögzítő mandzsetta ELR 31**

Rögzítőmandzsetták a csőventilátorok hang- és rezgéscsillapításához.

10 mm vastag neoprén borítással.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELR 31 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,4 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 337 mm |
| Magasság: | 337 mm |
| Mélység: | 60 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 337 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 337 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921141 |
| Termékszám: | 0092.0114 |

Gyártó: MAICO

ELR 31 Rögzítő mandzsetta