**90°-os lemezív MF-B90**

90°-os rövid lemezív a rugalmas MAICOFlex csőrendszer csatlakoztatásához. Az MF-F rugalmas csövet az ívbe be kell tolni.

Mindegyik ív a végén két benyomható rögzítőkapoccsal rendelkezik, miáltal a rugalmas cső gyorsan rögzíthető.

Áramlást elősegítő forma.

Egyszerű és gyors beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-B90 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,3 kg |
| Súly csomagolással: | 0,31 kg |
| Névleges méret: | 90 mm |
| Szélesség: | 181 mm |
| Magasság: | 93 mm |
| Mélység: | 181 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 181 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 93 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 181 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180555 |
| Termékszám: | 0018.0055 |

Gyártó: MAICO

MF-B90 90°-os lemezív