**Kiáramlási hangtompító SDA 63**

Hangtompító az ERD, DRD tetőventilátorok nyomóoldali zajcsökkentéséhez.

Hangcsillapító elemmel víztaszító és nem éghető anyagból.

Egyszerűen beszerelhető - akár utólag is.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDA 63 |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Névleges méretnek megfelelő: | 630 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0092.0393ALT |

Gyártó: MAICO

SDA 63 Kiáramlási hangtompító