**Szellőzőcső átmenet MT-Ü125**

MT-R szellőzőcső vagy MT-B szellőzőcső ív átmenetéhez szellőzőcsövekre (pl. spirálisan korcolt csövek), készülékekhez, fali- és tető átmenetekhez.

Egyszerű és biztonságos beszerelés.

MT-Ü160/150: Pl. átmenetekhez spirálisan korcolt csövekre 160 és 150 névleges mérettel alkalmazható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MT-Ü125 |
| Modell: | szimmetrikus |
| Anyag: | EPDM-kaucsuk |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,11 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Belső átmérő: | 160 mm / 125 mm |
| Külső átmérő: | 160 mm |
| Szélesség: | 90 mm |
| Magasság: | 110 mm |
| Mélység: | 80 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 90 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 110 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599869 |
| Termékszám: | 0059.0986 |

Gyártó: MAICO

MT-Ü125 Szellőzőcső átmenet