**Rögzítőláb FUR 31/1**

Rögzítőlábak az ERR ventilátorok falra, mennyezetre vagy konzolokra történő szereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FUR 31/1 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,75 kg |
| Súly csomagolással: | 0,77 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 465 mm |
| Magasság: | 130 mm |
| Mélység: | 130 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 140 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360896 |
| Termékszám: | 0036.0089 |

Gyártó: MAICO

FUR 31/1 Rögzítőláb